Konsolu ve Bilgisayarı açınız. Örneğinizi kaviteye yerleştirin

 Kontrol Ünitesinden Çiller suyunu açınız.

 Konsolu kapatınız.

Çiller suyunu duvardaki kontrol ünitesinden kapatınız.

Heat Exchangeri ve Magnet Güç kaynağını kapatınız. (Bunun için önce Magnet Güç Kaynağının POWER OFF tuşuna basınız. Sonra da Electric ON butonuna basınız.

Bilgisayardan WIN-EPR Acquisition Application programındn çıkınız.

Kavitede numune varsa alınız sonra kaviteye numune konulan deliği kapatınız.

Bilgisayardan WIN-EPR Acquisition Application programını açınız.

Güç kaynağına, Elektro mıknatısa ve Mikrowave Bride su akışı olduğunu kontrol ediniz.

Ölçümünüz bittiğinde, Programdan Microwave Bride Control dialog penceresini açınız ve Stand BY’e alınız, sonra Microwave Bride Control dialog penceresini MW ikonuna klikleyerek kapatınız.

Heat Exchangeri ve Magnet Güç kaynağını açınız. (Bunun için önce Magnet Güç Kaynağının Electric ON düğmesine basın ve bırakın. Bütün kırmızı LED’ler önce yanmalı kısa bir süre sonra hepsi sönmeli, eğer sönmeyen LED olursa arıza var demektir, ilgili kişilere bildiriniz. LED’lerin hepsi söndükten sonra Power ON düğmesine basınız.