**Bu işlem SADECE vakum sistemleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.**

 Sputter odası bake edilmelidir.

SW1 ve SW6 vanaları açılır.

G1 vakum ölçer açılır.

Yükleme Odası ile Sputter Odası arasındaki kapı kapatılır.

Yükleme Odası’nın turbo pompası 1000Hz’e geldiğinde, Sputter Odası’nın turbo pompasının önündeki kapı açılır.

* Rotary’nin iç bölümünü pompalamak için kullanılan vana açılır.
* Rotary’nin dış bölümünü ve kapağı pompalayan küçük mekanik pompa çalıştırılır.

PC’den Yükleme Odası’nın turbo pompası çalıştırılır.