**1-AMAÇ**

Sterilizasyon İşlemi Talimatı, Otoklav Cihazı kullanılarak ilgili muayene ve tedavi ekipmanlarının steril edilmesi işlemi için kullanılmaktadır.

**2-KAPSAM**

Sterilizasyon işlemi Otoklav Cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimat raporunun uygulanmasından Sterilizasyon işlemi yapan kişi sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Sterilizasyon İşlemi Talimatı

**5-UYGULAMA**

**1-** Eller sabunla yıkanır. Antiseptik solüsyon sıkılır.

**2-** Maske takılır.

**3-** Eldiven giyilir.

4- Dezenfektan içerisinde en az 60 dakika beklemiş malzemeler yıkanır, durulanır. Üzerinde kalan artıklar kazınır.

**5-** Yıkanan malzemeler kurutulur.

**6-** Paketleme cihazının düğmesine basılır, cihazın ısınması beklenir.

**7-** Kurutulan malzemeler paketlenecekse paketleme cihazında setler halinde olması gerekenler gruplandırılarak; tek tek olması gerekenler tek tek paketlenir.

**8-** Paketleme işlemi bittiğinde cihaz düğmesine basılarak kapatılır.

**9-** Otoklavın içi alkollü bir bezle silinir.

**10-** Paketlenen malzemeler otoklav cihazının tepsilerine üst üste gelmeyecek şekilde dizilir.

**11-** Paketlenmesine gerek olmayan malzemeler açık bir şekilde otoklav tepsilerine dizilir.

**12-** Tepsiler otoklavın raflarına yerleştirilir.

**13-** Otoklavın kapağı kapatılır.

**14-** Kapağın kulbu çevrilerek kapak kilitlenir.

**15-** Otoklavın arkasındaki açma kapama düğmesine basılarak cihaz açılır.

**16-** Ekranda "OFF" ibaresi görülüyorsa, cihazın ön kontrol levhasındaki “Power” tuşuna basılır

**17-** Rakamların olduğu tuşlara basılarak uygun program seçilir.

**18-** Program seçimi yapıldıktan sonra “Start/Stop” tuşuna basılarak sterilizasyon işlemi başlatılır.

**19-** Eldivenler ve maske çıkarılarak eller sabunlu suyla yıkanır, antiseptik solüsyon sıkılır.

**20-** Otoklavın sterilizasyon işlemini bitirdiği tespit edildikten sonra eller tekrar sabunla yıkanır, eldiven ve maske giyilir.

**21-** Cihazın kapağı kulbu çevrilerek açılır.

**22-** Sterilizasyon işlemi bittiğinde cihaz kapanmış ve ekranda “OFF” ibaresi görülüyorsa otoklav “Power” tuşuna basılıp açıldıktan sonra kapak açma işlemi yapılır.

**23-** Kapak açılıp sıcak tepsiler metal tutamaç yardımıyla tutularak tek tek raftan çıkarılır.

**24-** Malzeme paketlerinin üzerindeki kontrol renklerinin değişip değişmediğine bakılarak sterilizasyon işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı ve başarısı kontrol edilir.

**25-** İşlem başarılıysa malzemeler uygun yerlerine yerleştirilir.

**26-** Otoklav önce “Power” tuşuna basılarak, sonra arka bölgesindeki açma kapama tuşuna basılarak kapatılır.

**27-** Otoklavın içi tekrar alkollü bir bezle silinir.

**28-** Eldivenler ve maske çıkarılarak eller sabunlu suyla yıkanır. Ellere antiseptik solüsyon sıkılır.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar PR-0002 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre kayıtlanır ve arşivlenir. |  |  |  |  |  |  |  |  |