Hassas terazinin fişini prize takınız ve On tuşuna basınız.

Tartmak istediniz numuneyi hazneye yerleştiriniz ve ekranın sol üst köşesinde nokta işareti belirene kadar bekleyiniz.

Nokta işareti belirdikten sonra değeri not ediniz ve numuneyi hazneden alınız.

İstenilen ölçümleri tamamladıktan sonra cihazın fişini prizden çekiniz