Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Tahliye bölümünü açın ve içeriye koymak istediğiniz numuneyi yerleştirin.

Tüp içindeki azot miktarı göstergeden takip ediniz.

Basınç ayarının -14.5 ve +14.5 mbar aralığında olduğuna emin olun.

Numuneyi içeri alın.

3 kez tahliye borusunun altındaki vanaları açıp kapayın.

Koruyucu eldivenleri giyin.

Glove box sistemini kullanmadan önce bileğinizde Saat, Bilezik, parmağınızda Yüzük olmadığından emin olun. Glove box içine hiçbir kesici delici aleti sokmayın.