**1-AMAÇ**

 Thermomac vortex mixer cihazı, kompakt tasarımlı Vorteks Karıştırıcı olup, güçlü bir mekanizma kullanılarak tüplerdeki hücrelerin biyolojik ve kimyasal sıvı bileşenlerin kuvvetli bir şekilde hafif karıştırma ile yeniden süspanse edilmesi için kullanılmaktadır.

**2-KAPSAM**

Thermomac vortex mixer cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimat raporunun uygulanmasından Thermomac Vortex Mixer cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Thermomac Vortex Mixer cihazı kullanım talimatı

**5-UYGULAMA**

1. Thermomac Vortex Mixer cihazının fişi takılır.
2. On tuşuna basılarak sistem açılır.
3. Hızı ayarlanır.
4. Numuneler sırasıyla yerleştirilir.
5. Belirlenen hızda karıştırma işlemi yapılır.
6. Cihazın Of düğmesine basılır.
7. Üst kısım temizlenir.
8. Cihaza verilen enerji kesilir.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat raporu laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.