Cihazın elektrik bağlantısı gerçekleştirilir.

Çalışılmak istenen hız değeri ön kısımda bulunan düğme çevrilerek ayarlanır.

Cihaz “on/off” düğmesine basılarak çalıştırılır.

İşlem bitiminde “on/off” düğmesine basılarak karıştırma işlemi sonlandırılır.