Cihaz fişe takılır.

Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan 1/0 düğmesine basılır.

İstenen sıcaklık değerleri sisteme girilir.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı 1/0 düğmesine basılır.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı düğme açılır.

Cihaz kapatılırken önce kırmızı 1/0 düğmesine, daha sonra sarı 1/0 düğmesine basılır.