Fırının fişi pirize takılır. Güç düğmesi açık ( ein ) konumuna getirilir.

Programlama için “prog” tuşuna basılır. Yön tuşları ile birinci satırda ki “S 01” ve “Ta” ya gelinir.

İlk olarak Ta ortam sıcaklığı olarak girilir ve “enter” a basılır. Yön tuşları ile Tb ye çıkılmak istenen sıcaklığı, “h:min” e ise süre saat:dakika cinsinden girilir. Bu şekilde sıvaklık rejimi programlanır.

“start” tuşuna basılarak fırın çalıştırılır. Durdurmak istendiğinde “stop” tuşu kullanılır. Bütün programı sıfırlamak için “clear” tuşuna basılır.

Kapatmak için güç düğmesi kapalı ( aus ) durumuna getirilir ve fiş pirizden çekilir.