Şerit döküm cihazının fişini prize takınız.

On/Off düğmesini on konumuna getirerek cihazı açınız.

Döküm hızının ayarlayınız.

Üzerine döküm yapılacak camı ya da mayler filmi şerit döküm cihazının üzerine yerleştiriniz.

On konumuna getirerek cihazı kapatınız. Fişi prizden çıkartınız.

Döküm yapıldıktan sonra kırmızı stop tuşuna basarak cihazı kapatınız.

Kıvama gelen asıltıyı döküm bıçağının içerisini dökerek yeşil start tuşuna basınız.

Cam veya mayler film üzerine döküm bıçağını yerleştiriniz.