Fırının fişi pirize takılır. Fırının arkasında olan güç düğmesi açılır.

Delta Design 9015 kontroler ekranından ON düğmesine basılır.

Programlama için “Prog” tuşuna basılır. Ekrana gelen 00 yön tuşları yardımı ile 01 yapılır ve tekrar prog tuşuna basılır. [ “Prog” tuşu ile sonraki parametreleri girmek için ilerlenilir.]

“Prog” tuşu ile gelinen parametrelerden T ( çıkılması istenilen sıcaklık ) ve rate ( ısıtma hızı ) yön tuşları ile girilir. “Save” tuşuna basılır. “Return” tuşu ile “set point” ana ekrana dönülür.

Fırını kapatmak için önce kontroler ekranından OFF düğmesine sonra fırının arkasında ki güç düğmesine basılır. Fiş pirizden çıkartılır.

Programı çalıştırmak için “start” tuşuna basılır.

Ayrıntılı bilgi için bknz. “Delta Desing 9015 User Manual”.