Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın orta alt bölümünde bulunan kısımda verilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız

On/off düğmesine (en soldaki) basarak cihazı açınız

Ekranda 0 g görüldüğünde tartım kabını metal terazi tablasına koyunuz

Cihazın temizliğini yapınız

Dara alınız (0/T düğmesine basarak)

Tartım bittikten sonra on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz

Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz