**Ultra Saf su (ASTM Tip I) almak için:**

* Musluğun üstündeki açarını dik olarak kendinize doğru çekiniz. Fazla miktarda alımlarınız için musluk açarını dik olarak sabitleyiniz.
* Cihaz uyku moduna girdiğinde musluktan su akmaz. Uyku modundayken su alabilmek için Off simgesine basınız. Ultra saf su kalitesinde su alabilmek için ekranda 18.2 MΩ.cm değerinin oluşmasını bekleyiniz. Aksi takdirde ilgililere haber veriniz.

**Deiyonize su (ASTM Tip II) almak için:**

* Saf su depolama cihazındaki iki musluğu da kullanabilirsiniz.
* Cihaz uyku modunda olsa dahi su alabilirsiniz.
* Musluk açarını dik olarak kaldırınız. Fazla miktarda alımlarınız için açarı dik konuma getirerek sabitleyiniz.
* Deiyonize su alırken suyun direncini öğrenmek isterseniz tuşuna basınız. Su aktığı zaman ekrandan direnci okuyabilirsiniz.

**NOT:**

1. Su üretme cihazı ekranda % cinsinden depodaki su miktarını göstermektedir. Kalan su miktarı %40’ın altına indiğinde cihaz otomatik olarak su almaya başlayacaktır. Bu durumda lütfen cihazı durdurmak için herhangi bir hamle yapmayınız.
2. Lütfen 5 L. Ve üzeri miktarlardaki saf su alımlarınız için su alım formunu doldurunuz.

**\*Detaylı Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarda Masaüstünde mevcuttur**