Koruma gözlüğünüzü takınız.

Elinize uygun boyutlarda lateks eldiven giyiniz.

On/Off düğmelerine kısa süreli basarak cihazı çalıştırınız.

**Mavi ve siyah** iki adet ölçüm probu mevcuttur.

**Siyah prob iletkenlik ölçümü** için kullanılacak.

**Mavi prob Ph ölçüm** için kullanılacak.

Koruyucu sıvı içerisinde probu çıkarınız.

Probun ucunu saf su ile yıkayınız.

Probun ucunu saf su ile yıkayınız.

Probun ölçümün yapılacağı sıvının içerisine 30 saniye süre daldırınız.

Probun ölçümün yapılacağı sıvının içerisine 30 saniye süre daldırınız.

Ekranda sabitlenen değeri kaydediniz.

Probu sıvı içerisinde çıkarınız ve saf su ile temizleyiniz.

Ekranda sabitlenen değeri kaydediniz.

On/Off düğmelerine kısa süreli basarak cihazı kapatınız.

Probu sıvı içerisinde çıkarınız ve saf su ile temizleyiniz.

Detaylı bilgi için lütfen Araş. Gör. Sezgin Cengiz ile iletişime geçiniz. (Oda 115, dahili 2688)

Probu koruyucu sıvısına yerleştiriniz ve On/Off düğmelerine kısa süreli basarak cihazı kapatınız.