Cihazı çalıştırmadan önce, ultrasonik banyo içerisindeki su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesinin istenen seviyede olmasına dikkat ediniz.

Ultrasonik banyo içerisine, ana banyonun kirlenmemesi için cam kaplar içerisinde titreşmesi istenen malzemeyi banyoya yerleştiriniz.

Banyonun kontrol ünitesini sonsuz konumuna getiriniz. Sıcaklık derecesini istenen sıcaklığa getiriniz.

Ultrasonik banyo çalışırken asla elinizi suya sokmayınız.

Banyo içerisinde zamanla tortular biriktiği için gerektiğinde banyo suyunu değiştiriniz.

İşlem tamamlandıktan sonra kontrol ünitesini tekrar sıfır konumuna getiriniz ve cam kabı banyodan alınız.