Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir

Cihazın sağ arka kısmındaki açma

kapama düğmesi yardımıyla cihaz çalıştırılır

Ön kısımda bulunan panelde “set mode” butonuna basılır

Ardından “temp mode” butonuna basarak aşağı yukarı tuşları ile istenilen sıcaklık ayarlanır.

“Start-1” veya “Start-2” butonuna basarak cihaz istenilen sıcaklıkta çalıştırılır.

Cihaz çalışınca, ön kısımda bulunan lambanın yeşil yanması cihazın kullanıma hazır olduğunu bildirir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.