Cihaz, arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden cihaz açılır

Eppendorf tüpler cihazdan çıkarılır ve cihazın kapağı kapatılır

Yeni bir program yazılıp onunla çalışma yapılacak ise cihaz üzerinde bulunan oklarla “NEW PROGRAM” üstüne gelinir “ENTER” tuşuna basılır, program ismi girilir, sırasıyla kapak ısıtma sıcaklığı ve süreleri, denatürasyon sıcaklığı ve süreleri vs. gibi programda istenen özellikler programa girilir ve program kaydedilir, “ENTER” tuşu ile program başlatılır

Kullanılacak olan program için, program işareti yanıp sönmekte iken enter tuşuna basılır, sırasıyla yeni program ve kayıtlı program sekmeleri ekranda çıkar, “OK” tuşları yardımıyla kayıtlı program kullanacaksa, kayıtlı program üzerine gidilir ve program yanıp sönmeye başlarken “ENTER” tuşuna basılır, sırasıyla “RUN PROGRAM” ve “VIEW PROGRAM” sekmeleri önümüze gelir, “RUN PROGRAM” üzerine gelinip “ENTER” tuşuna basıldığında program başlatılmış olur.

Cihazın, kapak üzerinde bulunan tırnak aşağı pozisyonda bastırılmak suretiyle kapak açılır