Lehim istasyonu cihazının fişini prize takın ve çalıştırın.

Çalışma alanını temizleyin üniteyi takın ve güvenlik gözlüklerini takın.

Sıcaklığı ufak parçalar ve ince teller için 350 derece, büyük parçalar ve kalın kablolar için 400 derece olacak şekilde ayarlayın.

 Lehim teli ve pasta kullanarak lehimlemeyi yapın.

İşlem bittikten sonra cihazı kapatın ve fişini çekin.