Cihazın fişini takınız.

“On/Off” düğmesine basarak cihazı açınız.

Sıvı örneğinizin içine manyetik balık koyunuz ve cihazın üzerine yerleştiriniz.

Sıcaklık ve rpm ayarlarınızı oklar yardımıyla yapınız.

Çalışmanız bittikten sonra On/Off tuşu ile cihazı kapatınız.