|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BİNDER ED STERİLİZASYON FIRINI KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0280 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız |

|  |
| --- |
| Açma/Kapama tuşuna basılı tutarak cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Cihazı istenilen sıcaklığa ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Kapağı açarak malzemelerinizi cihaza yerleştiriniz ve kapağı kapatınız |

|  |
| --- |
| İşlem bittikten sonra malzemeleriniz alınız ve Açma/Kapama tuşuna basılı tutarak cihazı kapatınız |