Karbondioksit tüpünün vanasını açma yönünde çevirin

İnkübatörün arkasındaki On/Off düğmesine basın

Menüye girerek set ayarları kontrol edin

Eğer karbondioksit değeri yükselmez ise tüpteki regülatör üzerinden ayar yapın

Kullanılmayacağı zaman önce karbondioksit tüpünü kapatın ve sonra da cihazı on/off düğmesinden kapatın