Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

İncelenecek malzemeyi sıvı içerikli ise iki lamel arasında, katı ise beyaz fontlu küçük plaka üzerinde olacak şekilde merceklerin odağına koyunuz.

Gözlemleme işlemi için gözlerinizi izleme bölümlerine yaklaştırınız.

Cihazın “ON/OFF” düğmesini “OFF” konumuna getiriniz ve cihazı kapatınız.

İnceleme sonrası malzemeyi uygun şekilde mikroskoptan çıkartınız.

Netlik sağlamak için yanlarda bulunan ayar vidaları oynatınız.