Cihazın fişini takınız.

‘’Open’’ düğmesine basarak kapağı açınız ve örneklerinizi yerleştirip kapağı kapatınız.

Gerekli ayarlamaları cihaz üzerindeki tuşlarla yapınız ve çalıştırınız.

İşlem bittikten sonra ‘’Open’’ tuşuna basarak kapağı açıp, örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapatıp cihazın fişini çekiniz.