Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

“Open” düğmesine basarak numunenin yerleştirileceği bölmenin kapağını açınız, örneğinizi yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

Gerekli ayarlamaları (cihazın hızı, santrifüj süresi, sıcaklık) ekran üzerinden, tuşlarla yapınız ve START düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.