Cihazın kapağı açılır ve hücrelerin bulunduğu malzemeler steril bir şekilde cihaza yerleştirilir.

Cihaz uygun sıcaklıkta olmalıdır. Karbondioksit ve su seviyesi kontrol edilmelidir.

Cihazın kapağı açıkken konuşulmamalıdır.

Tüm şartlar uygunsa cihazın kapağı kapatılır.