Kontrol akım düğmesini “on” konumuna getiriniz.

İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.

Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.

Cihazı kapatınız.

Aynı anda “Start” tuşuna ve “heating on” tuşuna basarak işlemi başlatınız.

Tuşları kullanarak, ısı rejimini ayarlayınız.