İşlem bitince fırının oda sıcaklığına soğumasını bekleyiniz.

Ayarlama bitince F1, F2 tuşlarına basıp “start” tuşuna basın.

“Prog” tuşuna basarak ısı rejimini ayarlayınız.

Cihazın soğutma suyu vanasını açınız.

Numuneyi pota içerisinde hazneye koyduktan sonra auf/ab düğmesini auf konumuna getirini.

Cihazı açmak için “Main switch on” konumuna getiriniz.

Tekrar ikisine birden basılı tutarak hazneyi yukarı kaldırınız.

“Steurerung ein” tuşuna basınız.

Paneldeki sol ve sağdaki auf/ab tuşlarına aynı anda ikisine birden basılı tutarak hazneyi aşağı indiriniz.

Auf/ab düğmesnini ab konumuna getiriniz.

Ab tuşuna basılı tutarak numuneyi indirip alınız ve tekrar Auf tuşuna basarak tablayı yukarı çıkartınız.

Suyu kapatıp cihazın, fişini çekiniz.