Cihazın fişi pirize takılır. “Power” düğmesi 1

konumuna getirilir.

Numune iki prob arasına yerleştirilir.

Pronlar dikkatlice sıkılır.

Ekranda görünen değer not edilir, doğru sonuç için işlem tekrarlanır.

Cihazı kapatmak için önce power tuşunu OFF konuma getirilir sonra pirizden çekilir.

\*Ayrıntılı bilgi için bkz. “Keithley 2000 User Manuel”.