Cihazın fişini takınız.

Cihazı ön panelindeki **Güç** düğmesine basarak açınız.

Cihazın sağ tarafındaki hava çıkışlarına hortumları bağlayınız.

Cihazın ön panelindeki aşağı ve yukarı düğmelerini kullanarak gerekli ayarlamaları yapınız.

İşlem tamamlandıktan sonra cihazı **Güç** düğmesine basarak kapatınız.

Cihazı fişten çıkarınız.