Koruma gözlüğünüzü takınız.

Mandrel yardımıyla matkap ucunu takınız.

Delmek istediğiniz malzemenizi mengeneye tutturunuz.

On/Off düğmelerine kısa süreli basarak cihazı çalıştırınız ve koruma camını indiriniz.

Matkaba bağlı kolu kullanarak delici ucu yavaş yavaş numune yüzeyinde dokundurunuz.

Arzu edilen derinlikte açılan delik/ler sonrası delici ucu kol yardımıyla yavaş yavaş numune yüzeyinden uzaklaştırınız.

On/Off düğmelerine kısa süreli basarak cihazı durdurunuz.