On/Off (Yeşil) düğmesine basarak fırını çalıştırınız.

Numuneyi fırın içerisine yerleştirmek

için fırın kapağını yavaşça açıp numuneyi

yerleştiriniz ve fırın kapağını yavaşça kapatınız.

Fırın programını ekran üzerinden, tuşlar yardımıyla giriniz.

Programı başlatmak için “Run” düğmesine basınız.

Program bittikten sonra kapağı yavaşça açıp numunenizi alınız ve kapağı tekrar yavaşça kapatınız.

Fırının ısınabilmesi için “Heat” düğmesine basınız.

Fırının kapatmak için “Heat” (Kırmızı) ve “açma/kapama” (Yeşil) düğmesine basıp ekranın kapanmasını bekleyiniz.