Cihazın fişini takınız.

Hazırlanan jel elektroforez tankına yerleştirilir.

Jelden tarak çıkarılır.

Tank içine hazırlanan tampon eklenir.

Kapak aynı elektrotlar birbiri üzerine gelecek şekilde çıkartılır.

Güç kaynağı açılır, uygun volt, amper ve zaman değerleri ayarlanır.

Cihaz kapatılırken “stop” tuşuna basılır ve fişi çekilir.

“Run” butonu tıklanarak başlatılır.