Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Örneğinizi yerleştiriniz.

Hız ve zaman ayarlarını yaparak cihazı çalıştırınız.

İşlem bittikten sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Arzu AYSAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-