Cihazı On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Menüden sıcaklık butonuna (en üstteki) bastıktan sonra ‘OK’ tuşunu kullanarak sıcaklık ayarını yapınız. Malzemeleri veya örneğinizi cihaza yerleştiriniz.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız.

İşleminiz bittikten sonra cihazı boşaltınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Dr. Öğr. Gör. Hüseyin BALCI | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-