Cihazın fişini takınız.

Cam kapağı açınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak cihazı açınız. Kabin içerisini %70 alkol ile temizleyiniz. Çeker ocak için ayrılmış olan ateşi yakınız.

İşleminiz bittikten sonra cihazı kapatınız. Kabin içerisini %70 alkol ile temizleyiniz ve ateşi kapatınız. Kabini bir sonraki kullanım için hazır hale getiriniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Arzu AYSAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |