Cihazın fişini takınız.

 On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

“Open” düğmesine basarak numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip iterek bölmeyi kapatınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Öğr. Gör. İrem YALIM CAMCI | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |