Cihazın fişini takınız ve aç-Kapa anahtarı ile cihazı açınız.

RPM/RCF, TIME, TEMP ve ACC/DEC butonlarını kullanarak sırasıylaHIZ, ZAMAN, SICAKLIK,ACCELERATION ve BREAK değerlerini aşağı ve yukarı butonları ileayarladıktan sonra ENTER butonuna basarak kaydediniz.

DOOR butonuna basarak kapağı açınız ve numunelerinizi **DENGELİ** bir şekilde yerleştiriniz.

START/STOP butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.

Son olarak cihazı Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile kapatınız vefişini çekiniz.

İşlem bittikten sonra kapağı açmak için DOOR butonuna basınız ve numunelerinizi alınız.