Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak açınız.

Gerekli sıcaklık ve hız ayarlamalarını cihaz üzerindeki düğmeleri kullanarak ayarlayınız.

Çalkalanacak solüsyon şişesinin içerisine manyetik balık atınız.

İşlem bittikten sonra,on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.