Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Kullanılmadığı sürece 3M KCl çözeltisinde bekletilmesi gereken elektrotu çıkarıp distile sudan geçiriniz.

İşlem bittikten sonra On/off düğmesine basınız ve cihazın fişini çekiniz.

Cihazın ekranında "hold" uyarısını görene kadar elektrotu ilgili solüsyonda bekletiniz. İşlem tamamlandıktan sonra elektrotu distile sudan geçirip ilgili çözelti içerisine yerleştiriniz.

Elektrotu, pH değeri ölçülmek istenen solüsyon içerisine koyunuz ve cihaz üzerindeki "Mea-Eff" tuşuna basarak pH değerini ölçünüz.