Cihazın bilgisayar bağlantılarını

kontrol ediniz ve bilgisayarı açınız.

Bilgisayarın masa üstünde bulunan

ISAMAIN programını açınız.

Cihazın yarığından ışık girdiğinden emin olunuz. Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Program bittikten sonra elde ettiğiniz sonucu kaydederek programı kapatınız.

Bilgisayarı kapatınız.