**1-AMAÇ**

Bu talimat, GTÜ Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı’ndaki beherlerin ve her türlü kapların uzun süre kullanılmaları sonucu oluşan kirlenmelere karşı tam temizliklerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**2-KAPSAM**

Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı'ndaki beher ve her türlü kapların tüm kimyasal bulaşmalardan tamamen arındırılması için uygulanan özel temizlik işlemlerini kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından, Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı görevli personeli sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Extran MA 02 Alkali güvenlik bilgi formu (Extran MA 02 Alkali MSDS).

**5-UYGULAMA**

1. Yıkanacak beherlerin topluca içine sığacağı büyükçe bir kabın içine yeteri kadar DI su koyunuz. DI suyun üçte biri kadar *Extran MA 02* ilave ediniz.
2. Bulaşıkları yavaşça tamamen batacak şekilde bu kabın içine yerleştiriniz. Beherlerin kırılmamasına dikkat ediniz. Karışımın sıçramamasına dikkat ediniz. Yaralanma ve kaza tehlikesi vardır.
3. Bulaşıkları karışımın içinde bir saat bekletiniz.
4. Bulaşıkları teker teker elle DI su ile musluğun altında iyice durulayınız. Ters çevirip yeni kuru peçeteler üzerinde kurumaya bırakınız.
5. Yıkama karışımını tekrar kullanmak üzere üzerinde *Extran MA 02* yazan atık kutusuna sıçratmadan boşaltınız.
6. Bu işlemi senede bir kere tekrar ediniz.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.