Kullanacağınız elek numaranızı seçiniz ve elekleri tablaya sabitleyiniz.

Cihazın fişini takınız.

Cihazı açma kapama tuşunu kullanarak açınız.

İstediğiniz titreştirme hızını ayarlayınız.

İşlem bitince cihazı kapatarak fişini çekiniz.