Fırının fişi pirize takılır.

Sıcaklık rejimini ayarlamak için kontroler ekranında ם"” tuşu yardımı ile “prog” bulunur.

Programa girmek için ” Ↄ” tuşuna basılır. Bu tuşa basıp ilerlenerek önce “tot” bulunur, buradan çıkılacak sıcaklık ( santigrat cinsinden ) aşağı-yukarı yön tuşları ile girilir. Sıcaklık girildikten sonra “rAtE” bulur ve ısıtma hızı ( santigrat/dakika cinsinden ) girilir. Son olarak “dur” bulunur ve istenilen sıcaklıkta kalınacak süre dakika cinsinden girilir.

Programa yukarıda verilen parametreler ( sıcaklık, ısıtma hızı ve bekleme süresi ) girilmesi yeterlidir. Fırın bekleme süresi sonunda programı bitirmeye ayarlıdır.

Fırını kapatmak için önce yeşil tuş 0 konumuna getirilir, sonrasında fiş pirizden çekilir.

Fırın çalışır durumdayken parametrelerde değişiklik yapmak için run/hold tuşuna kısa basılır. Programı sıfırlamak için run/hold tuşuna uzun basılır.

Gerekli parametreler girildikten sonra “power” tuşu ( yeşil ) 1 konumuna getirilir. Programı başlatmak için “o” ( run/hold ) tuşuna basılır.