Fırının fişi pirize takılır. Güç düğmesi açılır.

Programlamaya girmek için “<” tuşuna basılır.

Programlama ekranına gelen C-01 oda sıcaklığı olarak girilir. [Aşağı yukarı yön tuşları ile değerler girilir.] “set” tuşu ile programlamaya devam edilir. T-01 istenilen sıcaklığa çıkış süresi olarak girilir. C-02 çıkılmak istenen sıcaklık, t-02 bu sürede kalma süresi, C-03 beklenilen sıcaklık olarak girilir. İki veya daha fazla sıcaklık kademesi için işlemler tekrarlanır. Programlamayı bitirmek için son gelinen “t” süresi **-21** olarak girilir.

Fırını kapatmak için power düğmesine basılır ve fiş pirizden çıkartılır.

Programı çalıştırmak için RUN tuşuna uzun basılır.

Çalışan programı sonlandırmak için ise END tuşuna uzun basılır.