Cihazın fişini takınız.

İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.

Güç düğmesini “0”dan “I” konumuna getirerek cihazı açınız.

“Mode” tuşuna basınız ve “yukarı” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı seçiniz.

Cihazın fişini çekiniz.

Güç düğmesini “I” den “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız.

İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.

Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.

“Safety” butonunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız.