Cihazın fişini takınız

Kestamit hazne içerisine gerekli miktarda karıştırıcı bilya, toz ve sıvınızı koyunuz

Kestamit hazneyi gömleğin içerisine yerleştiriniz

1 kerede cihazı 3 dk dan fazla çalıştırmayınız

‘‘on’’ pozisyonuna getirerek karıştıma işlemini başlatınız

Set tuşunu kullanarak karıştırma hızını ayarlayınız

Karıştırıcı merdaneyi yerine yerleştirip yükseklik ayarını yapınız

Cihazın fişini çekiniz

Kestamit haznenin içini boşaltınız

Değirmenleme sonunda off pozisyonuna getiriniz