Numuneyi kesme platformuna merkezleyerek yerleştiriniz

Cihazın fişini takınız

Yağ gliserin karışımını hazırlayınız

Cihazı start tuşuna basarak çalıştırınız

Kesme işlemi bitince stop tuşuna basınız

Cihazın fişini çekiniz

Numuneyi platformdan alınız

Düzenli aralıklarla yağ gliserin karışımını numune yüzeyine damlatarak kesme işlemini yapınız