Cihazı fişe takınız.

Etüvün kapağını açarak numuneyi uygun bölmeye yerleştiriniz, ardından kapağı kapatınız.

Etüvün On/Off düğmesi yardımıyla cihazı çalıştırınız.

SP moddan yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanarak sıcaklığı ayarlayınız.

Zaman düğmesi yardımıyla yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanarak gerektiği takdirde zamanı ayarlayınız.

Etüvün kapağını açarak numuneyi, sıcaklık yüksek ise **eldiven yardımıyla** alınız ve ardından kapağı kapatınız.

**UYARI!!!**

**Etüv dolu olduğu takdirde sıcaklığı bilgilendirme yaptıktan sonra değiştiriniz.**

**\*Detaylı Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarda Masaüstünde mevcuttur.**