Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Bilgisayardaki ilgili Perkin programını açınız ve programı giriniz.

Su ve gaz bağlantılarını açınız.

Programı başlatınız.

Numuneyi çıkartmak için kapağı kaldırınız ve numuneyi çıkartınız.

Cihazın kapağını kaldırarak numuneyi yerleştiriniz.

Numuneyi gaz ortamında tartınız.

Kapağı kapattıktan sonra bilgisayarda programı sonlandırınız ve su ile gaz bağlantılarını kapatınız.

Cihazı kapatıp, fişini çekiniz.