Cihaz fişe takıldıktan sonra

açma kapama düğmesinden açılır.

Aşağı yukarı tuşları ile istenilen akım,

voltaj değerleri ayarlanır.

Set enter ile ayarlanan değerler onaylanır.

Run tuşu ile başlatılır ve istenilen süre

dolduğunda stop tuşu ile durdurulur.